**Техническое задание**

Арт.25002-2-800x600

**Наименование объекта закупки**

Коврик для дезинфекции обуви "Чистый вход", размер 800х600мм

**Цель закупки**

Оборудование зданий и сооружений общественного назначения с целью обеспечения поддержания чистоты и дезинфекции в помещении.

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Описание объекта закупки | Коврик представляет собой изделие, состоящее из трех слоев, выполненных из высококачественных материалов. Предназначен для очистки и дезинфекции обуви при входе в помещение. Перед тем как использовать изделие необходимо залить определенный объем дезинфекционного раствора в коврик с сетчатой стороны. Для пропитки коврика можно использовать любое дезинфицирующие средство. Наступив на коврик, подошва обуви обрабатывается дезинфицирующим средством, а за счёт плотных краёв не происходит перелива и все излишки жидкости впитываются обратно. Коврики для дезинфекции используется в медицинских учреждениях, лабораториях, детских садах, школах и на промышленных предприятиях, так же нашли широкое применение в частных домах с малолетними детьми. |
| Требования к используемым материалам | Для обеспечения прочности изделия и устойчивости к большим нагрузкам верхний слой должен быть выполнен из мелкой сетчатой материи (ПВХ). Для обеспечения высоких влаговпитывающих свойств наполнитель должен быть выполнен из высококачественного поролона. Для обеспечения высоких влагонепроницаемых и эксплуатационных характеристик нижняя и боковые части коврика должны быть выполнены из высококачественного ПВХ материала. |
| Требование общему исполнению | Конструктивно грязезащитное покрытие представляет собой изделие, состоящее из верхней части, наполнителя и нижней части.  Для выполнения заявленных свойств верхняя часть коврика должна быть выполнена из мелкосетчатого ПВХ материала, габаритными размерами не менее 590×790мм. С целью информирования людей о назначении изделия, на лицевой поверхности должно быть нанесено изображение в виде протектора обуви и надписи STOP COVID. Также по периметру верхней части также должна быть нанесена сигнальная разметка черно-желтого цвета. Для обеспечения высоких влаговпитывающих свойств наполнитель должен быть выполнен из высококачественного поролона толщиной не менее 30мм. Для обеспечения влагонепроницаемых свойств и предотвращения перелива дезинфицирующего средства нижняя и боковые части коврика должны быть выполнены из высококачественного ПВХ материала |
| Требования к геометрическим размерам | В виду ограниченного пространства для размещения изделия дезинфицирующий коврик должен быть: ширина не более 800мм, глубина не более 600мм. |
| Требование к упаковке | Изделие должно быть упаковано в стрейч пленку. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Не установлены |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

**Комплектация**

Коврик для дезинфекции обуви "Чистый вход", размер 800х600мм – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

**Сроки**

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

**Гарантия качества**

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

**Особые условия**

---