**Техническое задание**

Арт. 10087-25

**Наименование объекта закупки**

# Трафарет для приклеивания тактильной ленты

**Цель закупки**

Трафарет предназначен для укладки (монтажа) тактильной ленты в соответствии с нормативной документацией или техническими условиями, заложенными в проекте.

**Описание объекта закупки**

 Изделие представляет из себя шаблон для установки тактильной ленты в стеснённых условиях.

**Общие требования**

Трафарет изготавливается из легкого высокопрочного композитного материала, обеспечивающего небольшой вес и жесткость.

|  |  |
| --- | --- |
| Требования к конструкции изделия  | - С целью обеспечения жесткости и лёгкости, а также изготовления пазов правильных размеров для укладки тактильной ленты, изделие должно изготавливаться промышленным способом из лёгкого высокопрочного композитного алюминия, толщиной не менее 3мм.- Изделие должно иметь пазы для возможности монтажа шести тактильных полос. |
| Требования к геометрическим параметрам | - С целью обеспечения небольших габаритов для работы в ограниченных пространствах, размеры изделия не должны быть не более 673х86мм и не менее 669х82мм. Допустимые отклонения 3мм.- Для обеспечения правильного монтажа тактильных полос, расстояние между центрами пазов под установку тактильных полос должно быть не менее 80мм и не более 83мм.- Ширина пазов для монтажа тактильной ленты должна быть не менее 30мм и не более 31мм- В соответствии с ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению», межосевое расстояние для пазов установки тактильной ленты, используемой для обустройства направляющего указателя движения в одном направлении, должно быть не более 300мм. |
| Требования к оформлению | - Для обеспечения понятия назначения изделия, на нём производственным способом должен быть нанесён артикул изделия. |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу.  |

**Требования к результатам**

Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу.

**Сроки**

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

**Гарантия качества**

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет