**Техническое задание**

Арт.50177-1

**Наименование объекта закупки**

Кабинка для голосования «Стандарт-1», одиночная

**Цель закупки**

Изделие предназначено для соблюдения принципа тайного голосования

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Описание объекта закупки | Кабинка для голосования — специально оборудованное место для проведения выборов. Оборудована столом и письменными принадлежностями. Конструкция изделия разборная, что позволяет без труда его транспортировать. |
| Требования к конструкции изделия | Конструктивно изделие состоит из металлического каркаса, комплекта тканевых штор и столика. В целях обеспечения уменьшения расходов на транспортировку, обеспечения уменьшения габаритов изделия, его конструкция должна быть разборной. В целях обеспечения уменьшения общей массы изделия, а также его себестоимости, его каркас изделия должен быть выполнен из труб, изготовленных промышленным способом из стали с хромированным покрытием, с толщиной стенки не менее 1 мм. В целях обеспечения быстрого и удобного монтажа, каркас изделия должен собираться при помощи фурнитуры. Фурнитуры для сборки каркаса должны быть выполнены из сплава кремния (Si) и алюминия (Al) и иметь в своей конструкции резьбы для монтажа при помощи винтов. В целях обеспечения противоскользящих свойств на горизонтальной поверхности, элементы фурнитуры должны иметь основание, выполненное промышленным способом из резины, и иметь диаметр прилегающей поверхности не менее 26 мм. В целях обеспечения непроницаемости внутреннего пространства во время проведения голосования, каркас должен быть обрамлён в непроницаемые шторы в количестве не менее 2 шт. Шторы должны иметь возможность перемещаться относительно верхней перекладины каркаса. В целях обеспечения долговечности, сопротивления внешним воздействиям, шторы должны быть выполнены промышленным способом из ткани вида Оксфорд 240D. Цветовое исполнение ширм – темно-синего цвета. Входная шторка должны быть выполнена с изображением герба России, нанесенным на внешнюю часть, габаритными размерами не менее (ВхШ): 212×200 мм. В целях обеспечения удобства проведения голосования, уменьшения себестоимости, а также свободного размещения листов формата А4, изделие должно иметь внутри каркаса столик, размером не менее (ГхШ): 350х775мм, выполненный промышленным способом из ламинированной древесно-стружечной плиты, толщиной не менее 16мм. В целях обеспечения эстетичного внешнего вида, столик должен быть окрашен в белый цвет. В целях обеспечения упрощения монтажа, а также удобства использования человеком, крепления каркаса должны обеспечивать горизонтальное положение столика на оптимальной для человеческого роста высоте, не ниже 900 мм. |
| Требования к геометрическим размерам | В целях обеспечения оптимального внутреннего пространства для двух человек по отдельности, изделие в собранном виде должно иметь габариты не менее (ВхШхГ): 1930х850х850 мм. В целях обеспечения плотного закрытия внутреннего пространства, шторы должны иметь общую площадь не менее (ДхШ): 3500х1400мм |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

**Комплектация**

Кабинка для голосования «Стандарт-1», одиночная – 1шт.

Паспорт изделия – 1шт.

**Сроки**

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

**Гарантия качества**

Гарантийные обязательства не более 2-х лет