**Техническое задание**

Арт. 10318

**Наименование объекта закупки**

Датчик открытия-закрытия двери, дистанционный

**Цель закупки**

Для оборудования объектов с целью обеспечения доступности и безопасности для МГН. Рекомендован к применению ВОС, гос. программой "Доступная среда".

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Описание объекта закупки | Датчик дистанционного открытия/закрытия предназначен для входной группы с идеальным решением для активации автоматического открывания дверей. Максимальная площадь обнаружения 3х1,5 м, при минимальной скорости 0,1 м/с. Можно устанавливать на большинство поверхностей в  офисах, банках, жилых домах и т.д. Монтаж датчика движения осуществляется над входной группой с одной  или обеих сторон. |
| Требования к техническим характеристикам | Напряжение питания: AC/DC 12-30 В (+15%)  Потребляемый ток: 6 мА  Диапазон рабочих температур: 40°С...+60°С  Максимальная высота установки: 3,5 м  Максимальная площадь обнаружения: 3х1,5 м  Минимальная скорость обнаружения: 0,1 м/с  Время задержки срабатывания: 0,5 с  Класс защиты: IP 52  Габаритные размеры(ВxШxГ): 100х35х37 мм  Угол отклонения от вертикали: 0-6°  Ток срабатывания (при DC 12 В): 18 мА  Масса общая: 135 гр |
| Требования к монтажу | Для обеспечения надежной фиксации изделие должно иметь не мнее 2х отверстий. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

**Комплектация**

Датчик открытия-закрытия двери, дистанционный – 1 шт.

Паспорт изделия -1 шт.

**Сроки**

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

**Гарантия качества**

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

**Особые условия**

---